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Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Resolución Ministerial N° 372-2017-Vivienda

Resolución ministerial que aprueba las consideraciones para la elaboración de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y el Contenido de la Ficha Técnica Ambiental para la Adecuación (FTAA); los términos de referencia para la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de los Proyectos de Saneamiento y el Contenido de la Ficha Técnica Ambiental para la Adecuación (FTAA), para el Sector Saneamiento (Anexos I, II y III)

Resolución Ministerial N° 372-2017-Vivienda

Lima, 2 de octubre del 2017

Vistos, el Oficio N° 170-2017-Minam/VMGA/DGPIGA y el Oficio N° 309-2017-Minam/VMGA/DGPIGA de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente; el Informe N° 1001-2017-Vivienda/VMCS-DGAA-DEIA de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, el Informe N° 113-2017-Vivienda-VMCS-DGAA y el Memorando N° 718-2017-Vivienda-VMCS-DGAA de la Dirección General de Asuntos Ambientales;

Considerando:

Que, mediante Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, se crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión;

Que, el artículo 17 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, establece que los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas y los principios contenidos en la mencionada ley;

Que, el artículo 3° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, dispone que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2° de la acotada norma y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad competente;

Que, el literal c) del artículo 17 de la Ley N° 27446, concordado con el literal d) del artículo 7° de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-Minam, señala que el Ministerio del Ambiente tiene la función de emitir opinión previa favorable y coordinar con las autoridades competentes, el o los proyectos de reglamentos relacionados a los procesos de evaluación de impacto ambiental - EIA y sus modificaciones;

Que, el literal a) del artículo 8° del Reglamento de la Ley N° 27446, determina como una de las funciones de las autoridades competentes, el conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y aprobación de los estudios ambientales de los proyectos de inversión sujetos al SEIA, de acuerdo a sus respectivas competencias. Asimismo, el literal d) del mencionado artículo precisa que las autoridades competentes tienen a su cargo emitir normas, guías técnicas, criterios, lineamientos y procedimientos para regular y orientar el proceso de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión a su cargo, en coordinación con el Minam y en concordancia con el marco normativo del SEIA;

Que, el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 27446, establece que los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios al mismo; de tal manera que las obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y criterios que se señalan en la referida ley y su reglamento, bajo un enfoque de integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica y propiciar el desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones;

Que, el párrafo 6.2 del artículo 6° del Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-Vivienda, establece que constituyen instrumentos de gestión ambiental, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), los Estudios de Impacto Ambiental Semi Detallados (EIA-sd), los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d), la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), los planes de remediación y descontaminación, el plan de cierre, el plan de abandono, los mecanismos de participación ciudadana, los informes ambientales específicos, la ficha técnica ambiental, entre otros, contenidos en el artículo 17 de la Ley General del Ambiente;

Que, el párrafo 31.1 del artículo 31 del Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, detalla que el PAMA es el instrumento de gestión ambiental que facilita la adecuación de una actividad existente a obligaciones ambientales nuevas, establecidas en las normas respectivas, el cual tiene como objetivo mitigar o eliminar progresivamente en plazos racionales, los impactos ambientales negativos que vienen causando los proyectos de competencia de Vivienda;

Que, el párrafo 32.1 del artículo 32 del Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, dispone que Vivienda establecerá los criterios de aplicación del PAMA, previa opinión favorable del Minam, de conformidad con el marco legal correspondiente. Asimismo, el artículo 33 detalla que las modificaciones a realizarse a los contenidos mínimos del PAMA serán establecidos por Vivienda, mediante resolución ministerial, previa opinión favorable del Minam;

Que, mediante el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 004-2015-Vivienda, se dispuso aprobar los términos de referencia para la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA, de los proyectos de edificaciones y saneamiento, en cumplimiento de lo establecido en la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento aprobado según Decreto Supremo N° 019-2014-Vivienda;

Que, el párrafo 20.1 del artículo 20 del Reglamento de los artículos 4° y 5° del Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-Vivienda, establece que la DGAA en el marco de sus competencias evalúa y aprueba el PAMA y la FTAA que son elaborados según los términos de referencia (TdR) aprobados por el MVCS. Asimismo, el párrafo 20.2 del artículo 20 del referido reglamento, dispone que el PAMA y la FTAA, deben ser aplicados durante el ciclo de vida de las actividades relacionadas con el servicio de saneamiento;

Que, de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de los artículos 4° y 5° del Decreto Legislativo N° 1285, decreto legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-Vivienda, el MVCS, mediante resolución ministerial aprueba los términos de referencia (TdR) para la elaboración del PAMA y el contenido de la FTAA a ser aplicados en el proceso de adecuación progresiva, con la opinión previa favorable del Ministerio del Ambiente; y que, en dichos instrumentos se establecen los alcances y criterios metodológicos para determinar la significancia ambiental;

Que, mediante el Oficio N° 170-2017-Minam/VMGA/DGPIGA expedido por la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, se remite el Informe N° 270-2017-Minam/VMGA/DGPIGA, el cual fundamenta la opinión previa favorable a los TdR para la elaboración del PAMA y el contenido de la FTAA;

Que, asimismo, en atención al Oficio N° 2512-2017-Vivienda-VMCS-DGAA de la Dirección General de Asuntos Ambientales de este ministerio, la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, mediante Oficio N° 309-2017-Minam/VMGA/DGPIGA, remite el Informe N° 504-2017-Minam/VMGA/DGPIGA, ratificando la opinión previa favorable a los TdR para la elaboración del PAMA y el contenido de la FTAA, puesta en conocimiento de este ministerio, mediante el oficio al que hace referencia el párrafo precedente;

Que, estando a lo expuesto y conforme a lo dispuesto por la Tercera Disposición Complementaria Final del reglamento de los artículos 4° y 5° del Decreto Legislativo N° 1285, decreto legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-Vivienda, corresponde expedir la resolución ministerial propuesta por la Dirección General de Asuntos Ambientales aprobando las Consideraciones para la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y el contenido de la Ficha Técnica Ambiental para la Adecuación (FTAA); los términos de referencia para la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de los proyectos de saneamiento; y, el contenido de la ficha técnica ambiental para la adecuación (FTAA) para el sector de Saneamiento;

De conformidad con la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-Minam, el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-Vivienda, la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2014-Vivienda, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-Vivienda;

Se resuelve:

Artículo 1°.- Aprobar las consideraciones para la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y el contenido de la Ficha Técnica Ambiental para la Adecuación (FTAA); los Términos de Referencia para la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de los proyectos de Saneamiento; y, el contenido de la ficha técnica ambiental para la adecuación (FTAA) para el sector de Saneamiento, que como anexos I, II y III, respectivamente, forman parte integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2°.- Disponer la aplicación de las consideraciones para la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y el contenido de la Ficha Técnica Ambiental para la Adecuación (FTAA); los términos de referencia para la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de los proyectos de Saneamiento; y, el Contenido de la Ficha Técnica Ambiental para la Adecuación (FTAA) para el sector de Saneamiento, que se aprueban en el artículo precedente, a los prestadores de servicios de saneamiento que se encuentren inscritos en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva, en el marco del Decreto Legislativo N° 1285 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-Vivienda; y, en el proceso de adecuación ambiental regulado por el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-Vivienda, modificado por Decreto Supremo N° 019-2014-Vivienda, Decreto Supremo N° 008-2016-Vivienda y Decreto Supremo N° 010-2017-Vivienda.

Artículo 3°.- Derogar el Anexo II - Términos de Referencia para la elaboración de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA(s) de los proyectos de Saneamiento, aprobado mediante el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 004-2015-Vivienda; dejando expresa constancia que permanecen vigentes las demás disposiciones que no hayan sido modificadas expresa o tácitamente por la presente resolución.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente resolución y sus anexos en el portal institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Carlos Bruce

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Anexo I

Consideraciones para la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA y el contenido de la Ficha Técnica Ambiental para la Adecuación - FTAA

1. Antecedentes

1.1 El artículo 20 del reglamento de los artículos 4° y 5° del Decreto Legislativo N° 1285, decreto legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-Vivienda (en adelante, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285), dispone que la Dirección General de Asuntos Ambientales (en adelante, DGAA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS), en el marco de sus competencias, evalúa y aprueba el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (en adelante, PAMA) y la Ficha Técnica Ambiental para la Adecuación (en adelante, FTAA) que son elaborados según el contenido y términos de referencia (en adelante, TdR) aprobados por el MVCS.

2. Alcance

2.1 El contenido y los TdR que se presentan a continuación son aplicables para elaborar el PAMA y/o la FTAA, instrumentos que considera como medidas ambientales correctivas y/o permanentes el desarrollo de proyecto y/o proyectos relacionados con i) el sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas y municipales y/o ii) la ejecución parcial o componentes de servicios de agua y saneamiento; según corresponda, de acuerdo a lo detallado en el Anexo V del Reglamento del Decreto Legislativo N° 12851.

2.2. El sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas y municipales comprende los procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente del servicio de alcantarillado mediante procesos físicos, químicos, biológicos u otros, y los componentes necesarios para la disposición final o reúso2. Asimismo, la ejecución parcial o componentes de servicios de agua y saneamiento comprenden el desarrollo de proyectos de saneamiento sin llegar a ser integrales, los cuales pueden ser la construcción de los siguientes componentes: captación y conducción de agua, planta de tratamiento de agua para consumo humano, almacenamiento de agua potable, redes de distribución de agua potable, redes de alcantarillado, sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas o municipales debidamente tratadas, asimismo de requerirse incluir bombas de agua potable y reservorios, u otros que se desarrollen como componentes aislados.

2.3. El PAMA y la FTAA son aplicados por los prestadores de servicio de saneamiento que se encuentran en proceso de adecuación ambiental según el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-Vivienda (en adelante, Reglamento de Protección Ambiental) así como los que se enmarcan en los supuestos del numeral 9.1 del artículo 9° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285.

3. Objetivos

3.1. Facilitar la elaboración del PAMA y de la FTAA, a fin de implementar o desarrollar uno o más proyectos que estén orientados a corregir y/o mitigar los impactos ambientales generados principalmente por la disposición de las aguas residuales a los cuerpos de agua.

3.2. Contar con un instrumento de gestión ambiental de adecuación que coadyuve a la obtención de la autorización de vertimiento y/o reúso, según corresponda, para el cumplimiento con la normativa ambiental.

4. Consideraciones

Para la elaboración del PAMA y la FTAA

4.1. Para la elaboración del PAMA y la FTAA se debe tener en cuenta como mínimo el siguiente marco legal:

- Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente.

- Ley N° 27446 - Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 1285, Decreto legislativo que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental.

- Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

- Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Decreto Supremo N° 015-2017-Vivienda, que aprueba el Reglamento para el reaprovechamiento de los lodos en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

- Decreto Supremo N° 010-2017-Vivienda, que aprueba el Reglamento de los artículos 4° y 5° del Decreto Legislativo N° 1285.

- Decreto Supremo N° 004-2017-Minam, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen disposiciones complementarias.

- Decreto Supremo N° 003-2017-Minam, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen disposiciones complementarias.

- Decreto Supremo N° 015-2012-Vivienda, que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de Protección Ambiental).

- Decreto Supremo N° 003-2010-Minam, que aprueba límites máximos permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales.

- Decreto Supremo N° 019-2009-Minam, que aprueba el Reglamento de la Ley del SEIA.

- Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

- Resolución Ministerial N° 128-2017-Vivienda, que aprueba las condiciones mínimas de manejo de lodos y las instalaciones para su disposición final, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 128-2017-Vivienda.

En caso las obligaciones que asuma el titular se sustenten en una norma específica, ésta debe ser precisada en el ítem correspondiente a compromisos ambientales ya sea para el PAMA o la FTAA.

4.2. Asimismo, para la elaboración del PAMA y/o la FTAA se debe considerar que el proyecto o los proyectos que se desarrollen deben tener entre sus objetivos principalmente, resolver la problemática de los vertimientos sin autorización u otros aspectos que podría haber generado o estar generando impactos ambientales negativos por no haber implementado medidas de mitigación o control ambiental en su momento. Asimismo, sobre la base de los proyectos con viabilidad técnica, los prestadores de servicios de saneamiento elaboran el tipo de instrumento de gestión ambiental de adecuación que le corresponde, de acuerdo a los criterios que se detallan en el Anexo V del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285.

4.3. El PAMA y la FTAA deben contener los compromisos ambientales a ser asumidos por el prestador de servicio de saneamiento, los cuales están comprendidas por las medidas correctivas y/o mitigantes que devienen de la implementación del proyecto o los proyectos, así como de las medidas permanentes que implementará el prestador de servicios de saneamiento durante todo el ciclo de vida de la infraestructura sanitaria. Asimismo, se debe precisar el tiempo estimado que se requiere para la implementación de dichos compromisos ambientales, que deben estar acorde con los tiempos establecidos en el proceso de la adecuación ambiental progresiva, según sea el caso.

4.4. El PAMA debe ser elaborado por empresas inscritas en el Registro de Entidades Autorizadas para elaborar estudios ambientales en el sector Vivienda, debidamente suscrito por el representante legal de la empresa consultora, los profesionales que participaron en su elaboración, así como por el prestador de servicio de saneamiento inscrito en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva (en adelante, RUPAP) en caso corresponda.

4.5. La FTAA debe ser elaborada por un ingeniero sanitario o un ingeniero ambiental o un ingeniero civil o profesional con experiencia en saneamiento, colegiado y habilitado, debidamente suscrita por el profesional encargado de su elaboración y el representante legal del prestador de servicios de saneamiento.

4.6. Para la elaboración del PAMA se tomará en cuenta la metodología de identificación y caracterización de impactos ambientales precisados en el presente documento, sin perjuicio de esto, el prestador del servicio de saneamiento o titular podrá complementarlo con otras metodologías para sustentar aspectos específicos, según sea el caso. Los requisitos para la presentación del PAMA se precisan en el Reglamento de Protección Ambiental vigente y en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285, según corresponda.

4.7. La DGAA tendrá en cuenta los TdR del PAMA y el contenido de la FTAA para determinar la aprobación o desaprobación del PAMA y/o la FTAA. El titular que requiera realizar ampliaciones, modificaciones o mejoras luego de aprobado el PAMA y/o el FTAA, puede solicitar su modificación ante la DGAA3, para lo cual deberá presentar dicha modificatoria y se tendrá en cuenta para su elaboración el contenido de los presentes TdR y de la FTAA en los aspectos que correspondan.

Para determinar el tipo de instrumento aplicable según criterios de significancia

4.7. El Anexo V del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285 establece los criterios para determinar el tipo de instrumento de gestión ambiental que corresponde a los proyectos de inversión del Sector Saneamiento, como parte del proceso de adecuación progresiva. Asimismo, precisa que la DGAA, a solicitud del prestador, puede determinar el tipo de instrumento de gestión ambiental para proyectos que no se encuentren contenidos en dichos criterios.

4.8. A fin de complementar los criterios antes indicados, y teniendo en cuenta las características del proyecto o los proyectos que se desarrollarán para solucionar o corregir la problemática de los vertimientos generados sin autorización principalmente, así como las características del entorno o el ambiente, la DGAA establece los criterios que a continuación se precisa para determinar la significancia ambiental4:

4.9. El desarrollo de proyectos para solucionar los problemas ambientales generados principalmente por la ausencia de sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales están relacionados con la construcción, ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura sanitaria, sobre la base de los supuestos establecidos en el artículo 9° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285.

Dichos proyectos mejorarán la eficacia y eficiencia de los servicios de saneamiento existentes o en funcionamiento, representando las medidas de mitigación y/o corrección propiamente dichas que contribuirán a la adecuación ambiental.

4.10. Estas medidas de mitigación forman parte del cierre de la brecha de los servicios públicos de saneamiento, y se constituyen en medidas fundamentales para la protección de la salud pública y las personas5, cuya implementación generará mayores impactos positivos de carácter permanente en comparación con los posibles impactos negativos temporales que generarían estas intervenciones, representando por ello, riesgos ambientales negativos no significativos, correspondiéndoles la elaboración de una FTAA.

4.11. Sin embargo, se advierte que aquellos proyectos o medidas de mitigación que plantean la construcción e instalación de un emisario submarino u otro similar, sin perjuicio de su ubicación, podría generar posibles impactos negativos en el ecosistema marino costero u otro, lo cual representa riesgos ambientales negativos significativos, correspondiéndoles la elaboración de un PAMA.

4.12. Los proyectos relacionados con la ejecución parcial o componente del servicio de agua y saneamiento existentes o en funcionamiento, así como sistemas de tratamiento y disposición final, que se ubiquen en una zona de amortiguamiento o área natural protegida representan riesgos ambientales negativos significativos, correspondería elaborar un PAMA.

4.13. En caso el proyecto o los proyectos no se enmarquen en los criterios antes señalados y en el Anexo V del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285, o que estando contenidos, el prestador considere que, en atención a las características particulares de su proyecto o del ambiente en donde se desarrollará, no corresponde al tipo de instrumento, el prestador debe realizar su solicitud a la DGAA, la cual está sujeta a evaluación, emitiéndose el pronunciamiento dentro de los quince (15) días hábiles de presentada su solicitud6.

Anexo II

Términos de referencia para la elaboración de los Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de los proyectos de saneamiento

A continuación se precisa la estructura del PAMA, considerándose como el contenido mínimo específico para el tipo de proyecto señalado en el ítem Alcance del Anexo I, sin perjuicio de la información complementaria que el prestador de servicio de saneamiento desee presentar para respaldar o mejorar las medidas correctivas a ser presentadas. La DGAA basará su revisión sobre la base de la información presentada en cada uno de los puntos, según corresponda:

1. Resumen ejecutivo

2. Introducción

2.1. Breve descripción sobre los objetivos del instrumento

2.2. Del prestador de servicio de saneamiento (PSS)

2.3. De la empresa consultora que elabora el PAMA

2.2. Del prestador de servicio de saneamiento (PSS)

2.3. De la empresa consultora que elabora el PAMA

3. Descripción y análisis de las actividades de la infraestructura sanitaria existente o en funcionamiento.

4. Determinación y descripción del área de influencia directa e indirecta

5. Caracterización ambiental

5.1. Descripción de las condiciones actuales del medio físico

5.2. Descripción de las condiciones actuales del medio biológico

5.3. Descripción de las condiciones actuales del aspecto social, económico, cultural y antropológico

6. Descripción de las alternativas de control y mitigación ambiental: proyecto(s)

6.1. Ubicación, datos y objetivos del proyecto o los proyectos

6.2. Descripción de las etapas del proyecto o los proyectos

6.3. Descripción de la complejidad del proyecto o de los proyectos

7. Identificación y evaluación de impactos ambientales directos e indirectos

7.1. Descripción y sustento de la metodología planteada para la identificación de los impactos ambientales

7.2. Identificación y caracterización de los impactos ambientales

8. Propuestas de medidas de adecuación y manejo ambiental

8.1. Medidas de prevención, mitigación y/o corrección ambiental

8.2. Programa de monitoreo ambiental

8.3. Plan de manejo de residuos sólidos

8.4 Plan de contingencias

8.5 Plan de abandono y/o cierre del proyecto o los proyectos

8.6 Otros planes de manejo ambiental necesarios para el desarrollo del proyecto

8.7. Resumen de los compromisos asumidos, cronograma de cumplimiento y programa de inversiones

Anexos

• Planos sobre distribución de la actividad en curso y del proyecto y/o proyectos a ser implementados

• Diagramas de flujo

• Mapas correspondientes a la cartografía general y/o específica

• Resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de los componentes ambientales evaluados, según corresponda

• Panel fotográfico (los mapas y/o planos que se solicitan deben elaborarse a una escala adecuada, deben ser suscritos por los respectivos profesionales y presentarse en formato pdf.)

A continuación se desarrollan los alcances y detalles de cada ítem correspondientes a la estructura del PAMA antes precisado, el cual sirve de orientación para el desarrollo de dicho documento, sin perjuicio del formato que podría ser utilizado por el titular para la presentación del PAMA:

_________

1 Para poblaciones iguales o mayores a 15.000 habitantes corresponde PAMA, mientras que para poblaciones menores a 15.000 habitantes corresponde FTAA (Anexo V del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285), sin perjuicio de los criterios de significancia que establezca el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

2 Descripción del tipo de proyectos del Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 036-2017-Vivienda.

3 Párrafo 20.3 del artículo 20 y párrafo 26.1 del artículo 26 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285 y en el artículo 35 del Reglamento de Protección Ambiental.

4 Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-Vivienda.

5 Artículo 5° sobre los criterios de la protección ambiental de la Ley 27446 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” concordado con el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA.

6 Numeral 2 del Anexo V del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1285 aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-Vivienda.
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4. Determineciony descripcion del area de influencia directa e indirecta

Ubicacion de la infraestructura Pobied;anext iefertia

Distrito

Provincia

Departamento

Coordenadas (UTM, WGS 84y
zona de ubicacion (17,15,19)

sanitaria existente o que viene
funcionando.

[ Aduniar.
Frecisar y diferenciar todos sus
componentes

1) Mapa de ubicacion regional y local
) Wiapa o plano general de distibcion de las instalaciones y éreas de trabsjo del servicio de sansamiento (Escala 1:6000)

La actividad esta dentro de un

| firea Natural Protegida (ANP) Dentro del ANP

Dentro dela zonade
amortiguamiento

(S

Marcarcon una "Xy flerar solo si
corresponde

Precisar el documento de compatibilidad

Describir brevemente

Ofras observacion relevantes:

Delimitacion y descripcion del
rea de influencia (A)

Ademis de la descrpion, adurtar:

ldertiicar y definic o drea el
inflencia Directa o indiecta (AID
A1), calculando fa extension &n 7 o
fectireas,

documerto, segin comespordls)

Para determinar of drea de infliencia
discta e indiecta, considerar el
emplazamiento de los componentes|

|privcipales de fa ifraestuctura)
saniria  sueto a  adecuacid|
ambiental.

Aduntar planafs) con coordenadas|
UTM, Datum WGS 84, donde sel
Visualice las AID y All sobre |
infaestuctura sanitaria existente

los componentes del proyecto o los|
| prayectos a ser implementados.

1. Mapa geameterenciando las dreas de influencia diecta e indirecta
(Dichas dreas podrian estar precisadas en el mapa de ubicacion o plano perimético mencionado en la seccidn referida a fa Ubicacian en &f presente

5.Caracterizacion ambiental

5.1. Descripcion de las condiciones actuales del medio fisico

Componentes Descripsion
Caracteristicas del Recurso Suelo [ i picorien v profunddad de la napa freélica y fes
caracteristoas de inftracion en o suelo del area de irfluencia directs,
i como el uso actualde os suels. Dicha cescripcicn pued reclizase|
sobre I base de nformacion secundari de fuentes de referencia fiiaes
o reconcoidee?
mpactcs generados o ectrsosuelo en e érea de fliendia del proyect,
oo resuitado de fa saticad, encaso apligue
Oircs aspectos qUe desee complementar
Componentes Descripsion

Caracteristicas del Recurso Agua

reconocidas.

Desciibirlos usos de agua e incluirinformacion sobre caudales
mésdmes, medics y mirimes mensuales y mulianuales, s corno
estiracion de les méxirms avenidas  periodas de retomo. Dicha
descripeion se debe realizar sobre los cuerpos de agua impactados, en
base a informacion secundaria de fuentes de referencias oficiales yio

En caso incluya la captacion o plarta de tratariento de agua potable,
indicar el acto adrinistrativo mediante el cual se otorg6 el uso del agua

Coliformes termotolerartes y SST.

Desciibir fa calidad del 2gua del cuerpo receptor, asf como determinar la
concentracion de parémetros seleccionados de acuerdo al ECA para Agua|
y que estén relacionados con les actividades del sector sanearmiento, los|
cuales son los siguiertes; aceites y grases, temperature, pH, DBO, DQO,

Alfinal del documerto, adurtar Un mapa precisando la ubicacion de los|
purtos de monitoreo de agua realizado

termotolerartes y SST.

Desciibir las caracteristicas de la calidad y cartidad de les agues
residuales, asi cormo les aguas tratadas yfo reuso, en caso corresponde.
En este caso, se debe tormar en cuenta los perémetros relacionados
con las actividades del sector sanearmierto, los cusles son los|
siguientes; aceites v gresas, temperatura, pH, DBO, DQO, Colforrres|

como resuitado de la actiidad.

Impactos generados al recurso agua en el &rea de influencia directa,

Ctres zspectos que desee complementar

¢ Paraambos mapas: coordenadas UTM (Datum WGS 84) y zona de ubicacion (17,18 o 19), a escala adecuada, suscritos por los respectivos profesionales

#  Toda referencia a informacion secundaria se entiende como aquella que se obtiene de documentos emitidos o publicados por entidades piblicas yio privadas reconocidas
en latematica que se esta evaluando, incluyendo la informacion de instrumentos de gestion ambiental aprobados para actividades en el 4rea de influencia de la infraestructura
sanitaria. Esta informacion debe estar debidamente referenciada, citando las fuentes de informacion utilizadas segun las normas bésicas para citas de informacion

 Resolucion Ministerial NP 273-2013-VIVIENDA, mediante el cual se aprueba el Protocolo de la calidad de efluentes de plantas de traf

o municipales

tamiento de aguas residuales domesticas
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Calidad Aire

Comporentes

Descripcion

Precisar informacion meteorolégica v climética del area de influencia|
directa, precisando la temperatura media de la zona, precipitacion,
direccion y velocidad de viertos, huredad relefiva, y ocurencia del
condiciones diméficas severas. Dicha descripcion puede realizarse scbre
la bese de informacion secundaria de uentes de referencia oficial yiol
reconocide.

| mpectos generadas al recurso aire en el &rea de irfluencia del proyecto,
o caso se hayan presentado como restitado dela ectividad

Otros aspectos que desee cormplementar

5.2. Descripcion de las condiciones

actuales del medio biologico

Caracteristicas de los Ecosistemas
y especies

Comporentes

Descripcion

Describir los principales ecosistermes presentes en el érea de influenciel
directa, teriendo en cuenta el nivel de intervencion identificando lzs
principales presiones yio armenazes

Dicha descripcion se puede realizar sobre la base de informacion|
secundara de fuertes de referencia oficiales yio reconocides

En casose ubique en Area Natural Protegida o zona de amottiguarientol
que o se encuentra en 4rea urbana o de expansion urbana, inclui
adermés informecion especifica sobre les principales carecteristicas del
las especies de flora y fauna representativa de diches 4recs, acudtices
yio terrestres en caso corresponds, indicando la metodologfa utiizada,
resaltando los crierics yio indicadores que describan su situacion actual
abundancia, distribueion, hébitets, enderrismo o grado de corsenvacion.

Impectos gererads a los ecosistems yio especies en el drea del
influencia directa del proyecto, en caso se hayan presentado.

Otras aspectos que desee cormplementar

5.3. Descripcion de las condiciones

actuales del aspecto social, economico, cultural y antropologico

|Aspecto social, economico,
cultural y antropologico

Comporentes

Descripcion

Realizar una descripcion de la poblacion yio poblaciones que se bican|
on ¢l érea de influencia directa, precisando el nimero de bereficiarics
actuales y Ics proyectados, precisando el uso yvalor de latiem, empleol
o ingresos locales.

Describirlos servicios, infraestiucturabésicay actividades principales quel
aporten inforrrcion relevarte sobre la calidad devida

Dicha descrpcion, puede realizarse sobre la base de informacion|
secundaria de fuertes de referencia oficiales yio reconocides

Impectos generaccs @ los espectos sociales, econdricos, culturales v]
artropolgicos en el 4rea de influencia del proyecto, en caso se hayan|
presentado

Otros aspectos que desee complementar

6. Desaripcion de las alternativas de control y mitigacion ambiental: Proyectols)

6.1. Uicacion, datos y objetivos del proyecto o los proyecios

Nombre del proyecto 1:

Hombre del proyecto 2 (en caso aplique):

Nombre del proyecto 3 (en caso aplique):

Codigo Invierte.pe:
Codigo SNIP en caso aplique)

Codigo Invierte.pe:
Codigo SNIP (en caso aplique)

Codigo Invierte.pe:
Codigo SNIP (en caso aplique)

Ubicacion (en relacion con la irfraestructura sanitaria existente

o en funciorartiento).

Distrito:
Provincia:
Departamento:

Coordenaas (UTM, WGS 84) y zona de ubicacion (17,18

0 19)

Precisar si se ubica en ANP, zoria de amortiguamiento:

0 en funcionamiento

Departamento:

0 19)

Ubicacion {en relacion con la infraestructura sanitaria existerte

Coordenadas (UTM, WGS 84) y zona de ubicacion (17,16

Precisar si se ubica en ANP, zoria de amortiguamiento:

Ubicacion (en refzcion con la infraestiuctura sanitaria existente
o en funcionartiento)

Distrito:

Provincia:

Departamento:

Coordenadas (UTM, WGS 84)y zona de ubicacion (17,16
019)

Precisar si se ubica en ANP, zona de amortiguaiento:

Monto de inversion en soles:

Nonto de inversion en soles:

Monto de inversion en soles:

Tiempo de vida il Tiempo de vida dil: Tiempo de vida il
Objetivo General : Objetivo General : Objetivo General :
Objetivos Especificos: Objetivos Especificos: Objetivos Especticos:
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6.2. Descripcion de las etapas del proyecto o los proyecios

Etapas Descripcion

Precisar y describir los principales componentes del
proyecto teniendo en cuenta sus etapas Etapa de acondicionamiento

Alrespecto, realizar la descripcion, erire olos, de los siguiertes
(Considerar esta informacion para cada uno de fos proyectos,|  Consinuccion de almacenes y campamentos temporales
en caso apligue) - Traslado de insurmos ylo meleriales

- Demlicion de infraesiructur, e caso aplique

Etapa de construccion
Al tespecto, realizar la descripcion, ertre tros,  de log
siguientes

* Colectores de aguas residales

* Plartaiss de tratarmierto (primario, secundario o terciario
segiin corresponda)

- Ertisores de agus residuales

+ Disposicion temporal y final de los materiales, insumce v|
ofrcs utilzadcs y generados durante esta etzpa

* Rehabiltacion de las éreas infervenides, en caso aplique

Etapa de funcionamiento, operacion y mantenimiento
Alespecto, realizarla descripcion, entre ofros, de s siguiertes

* Tratamiento de aguas residuales

- Purtof5) de vertirierto

* Infragstiuctura complementaria para atender el crecirmiento
del servicio

Etapa de cierre
Alrespecto, realizarla descripcion, entre ofros, de s siguiertes

+ Cierre de pntcs de vertimierto, en caso aplique

* Reiiso de infraestructura de sanearrierto yio rehebiltacin
del area nfervertida, en caso apligue

- Acciones de remedizcion en puntos de vertimiento, en caso
aplique

inclir w1 diagrama de flujo y el balance de masas,
precisando entre olras, las relaciones que tendran el proyecto
/o los proyestos con la actividad de la ifraesiructura santaria
existerte o en funcionamiento, dferenciando lzs etepas del
proyecto

Otios aspectos que se desee complermentar

6.3. Descripcion de la complejicad™ del proyecto o de los proyectos

i1 caso el thuler se encuente sueto al proceso de adecuacion
progresiva en el marco del Decreto Legisiativo 1285, tomardo|Proyecto 01
como referencia los crterios y sub-crterios del Anexo If del
Reglamento def Decreto Legisiatvo 1285 aprobado por Decreto|Proyecto 02
Supremo N° 010-2017-VIVIENDA, realizar una descripeidn|
de /a complejicad del proyecto yilo los provectos gue propane|Proyecto 03:
secutar para Iz adeciiacion ambiental, teniendo en cuenta las
caracterfsicas def proyecto o los proyectos y fas condiciones|
el entorno.

7. Identificacion y evaluacion de los impactos ambientales directos o indirectos:

7.1. Descripcion y sustento de la metodologia para la denificacion de los impactos ambientales

Se debe identificar y caracterizar los impactos arbiertales para cada proyecto en caso
aplique, Llzando s citerios establecido enla matiiz que se adjurta, de manera referencial. | Agiuntar: Matiz de identiicacisn y evalliacisn de impactos ambfentales por cada proyecto en
Encasose requiera, se podra tiizar oras metodologies que contribuyan ala mefor idertificacion, | caso apfigue. (Ver Cuadio A° 01)

loracion e interpretacien de las irmpactos y/o riesgos arrbiertales

7.2.Identificaciony caracterizacion de los impactos ambientales

Valoracion de los impactos ambientales
potenciales
(nivel de significancia ambiental tomando Descripion ylo interpretacion
encuenta los resultados de la aplicacion de
a matriz que se adjunta)

Impacios ambientales

Componente del proyecto e

Etepa de acondionarmiento

Etepa de corstruccion

Etepa de funcionamierto yio. rarterimiento

Etepa de ciere

Otros

- Cads actividad ideraifcads en las etapas del proyecto debe ser evaluada en furcion a los componentes ambiertales que s podiian impactar: agus, aie, suelo, flora y fauna (trrestre y
acudiics), paisaje, aspectos sociales (imero de beneficiarios, generacian de empleo, infasstructura de sepvicio pibico, caldad de vids), segun sea el caso,
- Esta matriz debe sar desarmollado para cada proyecto, en caso apliue.

" Para efectos de deferminar el plazo del proceso de adecuacion progresiva, la complejidad de los prestadores de servicios de saneamiento se determina en funcion a los
siguientes criterios: capacidad técnica y de inversion, riesgos & la salud publica, al ambiente y beneficiarios
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8. Propuestas de medidas de adecuacion y marejo ambiental

1. Wediidas de prevencion, mitigacion ylo correccion ambiental

Tipo de medida
(Procisar medidas de prevencion’ de
impactos ambientales y las medidas
- Impacto identificado | Gomponente ambiental | pemanertes duarte ef iclo de vidadel | Describir la medida Rosponsable®
pa impactado Provecto. Asimismo, las medidas comedtivas® propuesia po!
'yio de mitigacion™ de impactos ambientales
que se lograran por fa implementacidn del
proyecto o fos proyectos)
Plarificacion o
acondicionariento
Construccion
el el Cierre'y
abandono de obras)
Funcionamientoy
mantearrierto
Ciere del proyecto
Oiros aspectos que se
desee induir
6.2. Programa de monitoreo ambiental
Coordenadas UTM
Componente | Metodo de muestreoy Estaciones de Monitoreo (Datum WGS 84) y zona de Frecuencia | Responsable
Ftapa ambiental Parametros ubicacion:17,16 0 19)
Codigo Descripcion Este Norte
Flarificacion o
acondicionariento
Construccion (Cierrey,
abandono de obras)
Funcionamientoy
manteririerto
Ciere del proyecto

- Enla etapa de construccion solo aplica el monitoreo material particulado v ruido. En la etapa de funcionamiertoy mantenimierto solo aplica el monitoreo de ridcs.

- Enlaetapa de funcionamiertoy mantenimiento solo aplica el monitoreo de la calidad del aguateniendo en cuenta los parametros del ECA para Agua aplicable para e ceso y la calidad de los|
efluentes, en caso aplique en los siguientes parametros: aceltes y grasas, temperatura, pH, DBO, DQO, Coliformes termotolerartes y SST, moritoreados en la frecuendia establecida por el
protocolo aprobado por e MVCS vigente.

| Adjuntar: Mapa de puntos de monitorea para los componentes ambientales

6.3. Plan de manejo dk residuos solidos

Frecisar las medidas refacionadss con &l manej
de los residiios sfidos generados en cadz und
de las etapas del proyecto o los proyectos

5.4. Plan de contingencias

£ Flan de contngencias debe contemplar las
medidas para fa gestian de rfesgos y fa respuesta|
2 a5 contingencias que pueden afectar a |
salidl, af ambiente & infraestructura en fas stapas
de construccidn, operacion, marterimienta
Gierre o abandono, of cusl incluye las acciones|
v comunicaciones gue deben siecutarse ante|
/2 ocurrencia de dichos eventos, asi como, fas|
acciones para orgarnizar y preparar a fa poblacion|
susceptible de ser afaciada para actuar én caso del
una emergencia.

6.5. Plan de abandono yio cierre el proyecto o proyectos

Tipologia
Infraestructura o area (Cierre temporal, ciere progresivo, Acciones Responsable
Giere final y post - cierrs)

6.6. Otros Planes o medicas de manejo ambiental necesarios para el desarrollo del proyecto

El prestador del senvicio de senearmientol
(PSS) podra presentar circs planes de marejo
arbiental o proponer cofras medides cuzndo el
proyecto o los proyectos asi lo requieran, para lo
cual deber incluir los aspectes més relevantes|
del anélisis realizado,

= Disefio y ejecucion de medidas, obras o acciones diigidas a prevenir, controlar o evitar, eliminar o anular la generacion de los impacos y efectos negativos sobre el ambiente
derivados de un proyecto (Anexo 01 del Reglamento de la Decreto Supremo NP 019-2009-MINAW)

© Medidas orientadas a recticar el impacto, a reparar, rehabiltar o restaurar el ambiente afectado

“ Medides o actividades orientadas a atenuar o minimizar los impactos negatives que un proyecto puede generar sobre el ambiente (Anexo | del Decreto Supremo N
019-2003-MINAN)

= Sin perjuicio de quien se indique en este punto, el responsable de la actividad es el ttular o prestadores del senvicio de saneamiento quien asume los compromises
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8.7. Resumen de compromisos ambientales, cronograma de cumplimiento y programa dle inversiones

Plazo para su ejecucion luego)

Wedidas Preventivasylo | o po de aprobado el PAMA
Etapas mitigantes e i Corto: Hasta 02 afios Monto de inversion (5/,) Observaciones
(recisarefumen do | (10 &M Aj"’g Medano: Hasta 05 afios
Ppégina dertro del PAVA) 2 Largo Mas de 05 afios

Etapa de planiicacion o
econdicionarrierto

Etepa de corstiuccion fncluye
cierre y abandono de cbras)

Etepa de funcionamierto y
marteritmiento

Etapa de ciere del proyecto

Matriz para la identificacion y evaluacion de impactos ambientales

1. Férmula para determinar la significacion:
SA=(+)+3EX+2D+R+A+P
SA: Significancia ambiental

2. Atributos y Valoracion:

Atributos Clasificacion Valoracién
Extension (EX) Emplazamiento del Proyecto 1
Detarriina elareg geogréfica gue.sels Area de Influencia Directa 2
afectada por un impacto en relacion con
ef entorno del proyecto Area de Influencia Indirecta 3
Duracion (D) Fugaz 1
Tiempo que el efecto se manifiesta hasta Temporal 2
que se retorne a la situacion inicial en
forma natural o a través de medidas Permanente 4
correctoras
Reversibilidad (R) Reversible 1
Posibilidad de recuperacion del Recuperable 2
componente del medio o factor afectado | bl 4
|por una determinada accion. reversiole
[Acumulacion (A) No acumulativos 1
[Aumento def efecto cuando persiste la
causa. Acumulativos 4
Periodicidad (P) Irregular 1
Ritmo de aparicion del impacto Constante 4

Fuente: MVCS - DGAA, 2017

3. Clasificacion para determinar el nivel de significacién ambiental':
+ Menor a 8: Significancia irrelevante (o muy baja)
« Entre 8 a <14: Significancia baja
- Entre 14 a < 20: Significancia moderada
« Mayor 20 < 29: Significancia alta
Anexo lll

Contenido de la Ficha Técnica Ambiental para la Adecuacion — FTAA para el sector de Saneamiento
A continuacién se precisa la estructura de la FTAA, considerandose como el contenido minimo especifico para el tipo
de proyecto sefialado en el item Alcance del Anexo |, sin perjuicio de la informacion complementaria que el prestador de
servicio de saneamiento desee presentar para respaldar o mejorar las medidas correctivas a ser presentadas. La DGAA
basara su revision sobre la base de la informacion presentada en cada uno de los puntos, segun corresponda:
1. Datos Generales

1.1. Del Prestador de Servicio de Saneamiento (PSS)

% Los rangos para determinar el nivel de significancia ambiental son el resultado de las posibles combinaciones de los atrbutos y su valoracién en base @ la formula para
determinar la significancia
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Anexos

. Del responsable del llenado de la FTAA
. De lainfraestructura sanitaria existente o en funcionamiento

Descripcion del proyecto (s) para la adecuacién ambiental

. Condiciones ambientales y sociales del entorno

Identificacion de los Impactos Ambientales

Medidas de Adecuacion y Manejo Ambiental

. Medidas de prevencion, mitigacién y/o correccién ambiental
. Plan de manejo de residuos sdlidos
. Programa de monitoreo ambiental

. Plan de abandono y/o cierre del proyecto o los proyectos
. Cronograma y presupuesto de la implementacion de las medidas
. Cronograma de elaboracion de reporte de cumplimiento de compromisos ambientales

. Descripcion y sustento de los impactos ambientales durante las etapas del proyecto

« Declaracién Jurada realizada por: Prestador de Servicio (PSS) y/o profesional que llena la FTAA (DJ-01 y DJ-02).
« Planos sobre distribucién de la infraestructura sanitaria existente o en funcionamiento y del proyecto y/o proyectos a

ser implementados.

« Mapas correspondientes a la cartografia general y/o especifica.

«  Panel fotografico.

(Los mapas y/o planos que se solicitan deben elaborarse a una escala adecuada, deben ser suscritos por los respectivos
profesionales y presentarse en formato pdf.)

A continuacion se desarrolla los alcances y detalles de cada item correspondientes a la estructura de la FTAA, el cual
sirve de orientacion para el desarrollo de dicho documento, sin perjuicio del formato que podria ser utilizado por el titular

para la presentacion de la FTAA:

Ficha Técnica Ambiental para la Adecuacion

La presente Ficha Técnica Ambiental para [a Adecuzcion (FTAA) es el instrumento de gestion ambiertal aplicado para ef praceso de adecuacion progresiva que cortiene les medidas arbientales|
permeneriies y comectivas en e plazo establecido en dicho irstrumento, cuyos impactos ambiertales generados o los que pocfa gererar o son sigrificaivos

1. Datos Generales.

1.1. Del Prestador de Servicio de Sanearmiento (PSS)

Nombre del Prestador de Servicio de Saneamiento
PSs)

Tipo de PSS
(marcar con )

PSS Medano ()
PSS Pequefio ()
PSS Wuricipal ()
PSS organizeciones comunales ()

Numero de Registro Unico para el Proceso de
[Adecuacion Progresiva (RUPAP)

Declaracion Jurada

\Adurtar 011 y 012

Numero de Poblacion Beneficiaria

1.2. Del responsable del llenado de la FTAA

Representante responsable del lenado de la FTAA

Apelldos y Nombres DNI

Firma

Contacto

Direccion

Distrito Provincia

Departamento

Numero de Colegiatura

Teléfono

Correo electronico

T SegunAnexo | del Reglamento del Decreto Legislativo N 1285
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1.3. De la infraestructura sanitaria existente o en funcionamiento

- Captaciony conduccion de agua )
Precisar el 0 los componerte) de la nfraestructura |- Plarta detratamiento de agua para consumo humeno ()

sanitaria existerte o que estén en funcionarmiento. |- Almacenarrierto de agUa potable, redes de distribucion de agua potable ()
- Redes de alcantarilado ()

Vertue con ua X' -
Otio Precisai)

Sistemes de tratarmientoy dspesicion final de aguas residuales domésicas o muricipales debidamerte tratadas ()

Dizgrarra de fijo de todzs les actividades, indcando
on que parte del proceso se tlizan recursos (agua,
irsuros quitmicos elc.)y generan Ics residuos o
cluentes

Ubicaciony descripcion de los purtos de vetiniertto
de aguas residuales, en caso aplique. Precisar les
coondenadas UTM (WGS 84) y zora de Lbicacion
(17, 18.19)

2. Descripeion del Proyecto (s) para la adecuacion ambiental

2.1 Antecedentes del Proyecto

Finalidad y objetivos del proyecto o los proyectos
en caso aplique

2.2. Ubicacion del Proyecto

Utbano ()

Tipo de zona ntervenir EAS

Poblado, anexo, referencia Distrito | Provincia | Departamento | Coordenadas (UTM, WGS 64) y zona de ubicacion (17,16,19)

Aduntar:

Ubicacion de la infraestructura (3}

Mapa de ubicacion regional ylocal

funcionando.

sanitaria existente o que viene 4] Mapa o plano general de distrbucion de las instalacionss y dreas de trabajo el senicio de saneamierto (Escala 1:5000)

Precisar y diferenciar todos sus Purto Norte Este

Cota

componentes

Codigo SNIP f INVIERTE.PE

2.3 Descripeion del proyecto

Citar ef acto admiristrative mediante ef cual se e otorga la disporibilidad Aidrica

Integral ()
[Agua Potable ()
Tipo de Proyecto [Alcartarilado ()
(Marcar con “x) Redes )
PTAR( )
Otros ()
Descripcion de los
[ componentes proyectados
EI proyecto cuenta con si No
disponibilicad hidrica?
(Marcar)

Subteranea ()
Tipo de captacion deagua  [Superfciales ()
WMenantiales ( )
Gelerias Filtrantes ()
Otros ()

Tipo (5) de fuerte )

(Vianantial Riv, Lago, Laguna, Pozo de Agus, Mar, Otros
de agua

Fuente de agua Nimero de captaciones

(Canticlad) Caudal (es) de captacion
(es) ()

Ubicacion geogréfica  |Coordenadas UTH (Datum WES 84) y zora de ubicacion (17.18.0 19)

Por gravedad sin raarierto )
Por gravedad con tratamiento )
sistema de agua potable Por bornbeo sin tratarmiento { )

Por bornbeo contretarmierto )
Otros ()

% Paraambos mapas: coordenadas UTM (Datum WGS 84) y zona de ubicacion (17,18 0 19), a escala adecuada, susaritos por los respectives profesionales, en formto pef
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Filro Lerto ()
Filro Répido ()

Tretarrierto Quirico ()
Sirple Desinfeccion ()

Planta de Trataniento de Agua |2 70 ')
Potable (PTAP) o o
\Adjurter plano de fa PTAP (Georrsferentiad)
Caudal bs) e ingreso (75)
Descripcion de componerttes | Componerte 1
de la PTAP Componerte 2
Sistema de disposicionde |Uridad bésica de seneamiento (UBS) de amastre hicréuiico { )
excretas UBS ecclogica { )
UBS de cormpestaje cortinuo ()
| Aprobadas por ei Programa  |UBS de hoyo secoventilado { )
Nacional de Saneamiento Rurai|Otros )
Primaria { )
Planta de Tratamierto de AgUA |5 o rdaria { )
Residual (PTAR) Se—
oiros ()
o aplca en caso de UBS

\Adiurtar plano de f2 PTAR (Gearrefererciads)

Tipo de tecnologia de la PTAR

Tanque Iihoff ( )
Tanque Séptico ()

RAFA ()

Filros Biologicos ( )

Lagunas: Facultativas, anaerobies, aireadas ()
Otros ( )

Caud (b5) e efbierte (15)

Descripcion de componentes
de la PTAR

Cormponerte 1

Cormpenerte 2

Caud (o5) e efbients final (1)

Calidad del efluerte proyectadol

Parametro Unidad | Concentracion | LMP Nivel de
proyectada cumplimiento (%)
pH Uridad 65-85
s i <35
Colforrmes Termotolerantes | NMPA0D L 10,000
Demanda  Boquimica  de|  mgl 100
Origeno DBO)
Demanda Quirica de Odgeno|  mglL 200
DQo)
Aceites y Grases gl 20
Solidos Suspendidos Totales L 150
Vertirierto ()
Infitracion ( )
Reuso ()

Punto (s) de vertimiento (s) (UTh)

Nortbre &) ytipo del cuerpo netural de agua

Tipo de disposicion final de

Categorta {5) del cuerpo netural de agua

agua residual tratada

Caudal fes) del cuerpo receptor (s)

E£n caso de vertimiento a un

Profundidad (es) de napa fredtica

cuerpo ratural de agua, of

Zanjes de infiltacion o pozo de percolacion

Tiular deberd cumplir con
o dispuiesto e ls R N

Test de percolacion

273-2013-VIVIENDA

\Acuertcs ertre fitulary usuario

Reforestacien ()
Riego de cultivos ()

Tipo de reuso Tala alto { )
Talla bajo ()

Caudal de reuso () Perquesy jardines ()
Ciros )

Tiempo de ejecucion de obra
el proyecto (meses)

\Adurtar cronograma de ejecucion de obra

Cuenta con Manual de
Operacion y Mantenimiento?

5i( )
o ()

Entidad responsable de
la etapa de operacion y

mantenimiento

Alotas:

£ caso la FTAA incliya més de un proyecto, se deberd desarrollar el rumeral 2 para cada proyect,
05 planos que se sollitan deben slaborarse a una escala adecuadls, deben ser suscrtos por los respedtivos profesionales y presentarse en formato paf.
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3. Caracterizacion ambiental

3.1. Condiciones ambientales y sociales del entorno

Caracteristicas de la

Componente

‘Ambiental Breve descripcion del entorno

zona donde se ubica la
infraestructura sanitaria
existente 0 que viene
funcionamiento, asi como

(Agua. aie, susb,
fora, fauna, et
otos,)

donde se localizara el proyecto
o los proyectos

Adintar mapa precisando o area de infliencia dvects e indrecta en e o H,
Dicho mapa e deb elaborar a una escala adecuacs, dbe ser susgrto por s respectives profesionales y presentado en formato pdlt

4. Identificacion de Impactos Ambientales que se generaran

4.1. Descripcion y sustento de los impactos ambientales durante las etapas del proyecto

Durante fas stapas de

Numero Etapa del Proyecto Denomninacion del Impacto Medio al que Impacta

gjecucion de obya, operacidn
|y mantenimiento, cieme y

abandona para cada proyecto.

£ caso fa FTAA incliya més de un projecto, se deberd desarmollarlos numeral 4 y & para cada proyecto

5. Medilas de Adecuacion y Manejo Ambiental

5.1. Medicias de prevencion, mitigacion ylo correccion ambiental

Fapas de gecucion de obva) Componente | Tipo de Medida
operacion y  mantenimiento|  Nomero Fapadel | Impacto Ny viorial ol que| (prevertiva, igacion | Medida Propuesta® Résporrablede
Proyecto | Identificado Implementacion
para cada proyecto, en casi Afecta etc)
corresponda.
5.2, Plan de mancjo de residuos solidos
» Flapadel | Tipode Tipode ; Responsable de
Namero | proyecto | Residuo® | S| ppacenamiento Disposscidnirel Implementacion

Plan e Manejo de Resicdios
Salidos

£ Titdar deberd de presentar Iz Declaracion Anual del Manejo residios salios de fas actividedles de iz Construccion y Demaliian, a taveés del Aplcatio vitia
ubicado en fa dieceion wet hito ke, vivierda.gob pe/sicalmodtlostrss.aspx, segin o establecido e ta Resolucisn Ministerial N° 220-2015-VIVIENDA, asi
como o relacionado con =l oo de residio que s gererarta en las diferentes stspas del proyecto, segin o establecido por 2 rommatividad vigerte,

53. Progiama de monitoreo ambiental

Estacion de Monitoreo

e Hortia

Aplicable

Frecuencia
de Monitoreo

Parametros de
Monitoreo

Factor
Ambiental

Etapadel
Proyecto

Responsable de

Nimero 5
Implementacion

Este Norte

Progama de Woritoreo Ambiental

-PVA

[ Enla etapa de construsion, solo aplica el monitoreo de_ meterial parficulado y uido

| Enlaetapa de operacion y mantenimierto solo aplica el monitoreo de ruido.

- Enlaetapa de operacion y mantenirierto solo aplica el monitoreo de la calidad del agua teniendo en cuenta los pararmetros del ECA para Agua aplcable
para el caso y la calidad de los efluertes, en caso aplidue en los siguiertes parametros: aceites y grass, temperatura, pH, DBO, DQO, Colforrmes
termotolerarttes y ST, moritoreados en la frecuencia establecida por el protocolo eprobado por el MVCS vigerte

Adiuntar planos de ubicacion de estaciones de monitoreo georreferenciadas

5.4.Plan de contingencias

Precisar fas actividades teniendo
en cuertta fos comporertes que
e [z infragstictura santana.

Actividades Responsabilidad®

5.5. Plan de cierre o abandono

Durante el ciclo de vida del
| provecto b los proyectos, en
caso apligue.

Actividades Responsabilidad

5.6. Cronogiamay presupuesto de laimplementacion de las medidas

Cronograma de
Implementacion

Presuptesto de
Implementacion

5. Cronograma de elaboracion de reporte de cumplimiento de compromisos ambientales

Frecuencia de elaboracion de
los reportes

tapa de sjacucion de obra

Frecuencia de elaboracion de
los reportes

Etapa de operacion y
martenimiento

@ Para el caso de proyectos
®

2

relacionados con plantas de fratamientos de aguas residuales se debe precisar la tecnologia a utlizar

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba fa Ley de Gesfion Integral de Residuos Solidos
Sin perjicio de quien se indique en este punto, el responsable de la actividad es el fitular o prestadores del servicio de saneamiento quien asume los compromisos
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“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

DECLARACION JURADA REALIZADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
DEL PRESTADOR DE SERVICIO (PSS)
(DJ-01)

Yo,
, identificado con DNI N° , en representacion de _

por medio
del presente declaro tener pleno conocimiento de toda la informacién consignada en la
Ficha Técnica Ambiental para la Adecuacion (FTAA), la cual ha sido elaborada por ____

identificado con DNI

Firma:

Nombre:

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

DECLARACION JURADA REALIZADA POR EL PROFESIONAL
QUE ELABORA LA FTAA (DJ-02)

Yo,
_, identificado con DNI N° , y Colegiatura N°

medio del presente declaro cumplir con lo dispuesto en el articulo 23 del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1285, para la elaboracion de la Ficha Técnica Ambiental para la
Adecuacion (FTAA) del proyecto

Firma:

Nombre:
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